

## Badkamerradiatoren

## FLORES C CH

Merk RADSON

Type FLORES C CH

Materiaal Verticale D-collector van 40 x 30 mm

Ronde gebogen warmte-elementen, met diameter van 22 mm

Maximale werktemperatuur 110°C

Maximale werkdruk 8 bar

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

FLORES C CH-badkamerradiatoren bestaan uit ronde gebogen stalen buizen, met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de “D”-vormige collectoren met een afmeting van 40 x 30 mm.

DESIGN

De FLORES C CH is de gebogen broer van de Flores CH. Zijn dunne buizen zijn geïntegreerd in de collectoren.

KLEUR

De FLORES C CH is in chroom uitgevoerd.

GAMME

4 hoogtes in mm: 750, 1150, 1450, 1750

2 lengtes in mm: 500, 600

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles, geplaatst tussen de warmte-elementen.

AANSLUITING

2 x G 1/2".

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.