

***Radiateur sèche-serviettes***

***électriques***

#  ATHENA S

Marque RADSON

Type ATHENA S

Matériau tôle d’acier de qualité

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

L’ ATHENA S est un radiateur séche-serviettes électrique en tubes ronds. Le boîtier bipolaire marche/arrêt se situe sur le radiateur.

2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle).

Fixations murales, vis et chevilles incluses.

DESIGN

Lors de l’installation, vous pouvez choisir de placer l’appareil avec le boîtier en haut ou en bas.

COULEUR

Couleur standard est blanc - RAL 9010 ou chromé.

GAMME

Hauteur en mm : 725

Longueur en mm : 450

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.