

 ***Elektrische radiatoren***

# BAYO

Merk RADSON

Type BAYO

Materiaal Aluminium

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

* De radiatoren bestaan uit aluminium
* Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: Tempco RF Elec
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

Met zijn platte buizen en vlakke zijbekledingen zorgt de Bayo in uw interieur voor een verfijnde toets en optimale warmteverdeling.

KLEUR

Standaardkleur : wit – RAL 9016. 12 andere kleuren zijn beschikbaar.

GAMMA

Hoogte in mm: 400, 480, 640, 720, 880, 1200

Lengte in mm: 600

MONTAGE

Met meegeleverde verticale consoleset.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.