

## Radiateurs électriques

# BAYO

Marque RADSON

Type BAYO

Matériau Aluminium

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

* Radiateur sèche-serviettes électrique en aluminium à fluide caloporteur
* Commande: Tempco RF Elec
* Fixations murales, vis et chevilles incluses.

RACCORDEMENT et COMMANDE

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec

* Régulation intelligente par commande électronique
* Prévue de 6 modes de fonctionnement:

Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost

* Détection «Fenêtre ouverte»
* Adaptive Start Control
* Compatible avec Touch E3

DESIGN

Bayo, aux tubes plats et parois latérales, apporte une touche de raffinement à votre intérieur et une diffusion optimale de la chaleur.

COULEUR

Couleur standard est blanc - RAL 9016. 12 autres teintes sont disponibles.

GAMME

Hauteur en mm: 600

Longueur en mm: 400, 480, 640, 720, 880, 1200

MONTAGE

Avec set de consoles murales inclus.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.