

## Elektrische

## badkamerradiatoren

## ELATO E T

Merk RADSON

Type ELATO E T

Materiaal Verticale driehoekige collector van 51 x 42 x 42 mm

 Vlakke warmte-elementen met afmeting 70 x 11 mm

Voorzien van PTC Blower (turbo)

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

ELATO E T badkamerradiatoren bestaan uit horizontale vlakke stalen buizen met afmeting 70 x 11 mm, die gelast zijn op driehoekige collectoren met afmeting 51 x 42 x 42 mm. Voorzien van een PTC Blower (turbo).

* Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: RF Controller
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen meegeleverd. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: RF Controller

* Intelligente regeling
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie

DESIGN

Deze radiator heeft als kenmerk dat hij een eigen geluchte lijn heeft.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar. De PTC Blower (turbo) is wit, bij gekleurde radiatoren grijs.

GAMMA

Hoogte in mm: 1130, 1430, 1730

Lengte in mm: 550, 600

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.