

***Elektrische badkamerradiatoren***

#  FLORES E T

Merk RADSON

Type FLORES E T

Materiaal Verticale D-collector van 40 mm x 30 mm

 Ronde, rechte warmte-elementen met een

 diameter van 22 mm

Voorzien van PTC Blower (turbo)

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

FLORES E T badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de “D”-vormige collectoren met een afmeting van 40 mm x 30 mm. Voorzien van PTC Blower (turbo).

* Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: RF Controller
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: RF Controller

* Intelligente regeling
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie

DESIGN

Met zijn ronde en fijne buizen is dit een mooie radiator met turbo.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

GAMMA

Hoogte in mm: 547, 862, 1222, 1537, 1807

Lengte in mm: 500, 600, 750

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 3 wandconsoles, geplaatst tussen de warmte-elementen. De consoles zijn wit, chroom bij gekleurde radiatoren.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.