

## Radiateurs sèche-serviettes

# FLORES CH

Marque RADSON

Type FLORES CH

Matériau Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm

Tubes émetteurs ronds droits, de diamètre 22 mm

Température de service maximale 110°C

Pression de service maximale 8 bar

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sèche-serviettes FLORES CH, sont réalisés en tubes d’acier ronds droits, de diamètre 22 mm, qui sont soudés entre des collecteurs en D de dimension 40 x 30 mm.

DESIGN

Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau, …

COULEUR

Le FLORES CH est la finition chromée.

GAMMA

4 hoogtes in mm: 760, 1150, 1450, 1750

2 lengtes in mm: 500, 600

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 3 consoles murales, positionnées entre les éléments de chauffage.

RACCORDEMENT

2 x G 1/2".

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s’élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation.