

***Elektrische badkamerradiatoren***

# JARL C CH

Merk RADSON

Type JARL C CH

Materiaal chroom

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

JARL C CH badkamerradiatoren bestaan uit ronde gebogen stalen buizen, die worden gelast tussen de “D”-vormige collectoren.

* Een elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
* Geïntegreerde bediening: Tempco RF Elec
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

Met zijn ronde en fijne buizen is dit gewoonweg een mooie chroom radiator.

KLEUR

Standaardkleur is chroom.

GAMMA

Hoogte in mm: 1222, 1537

Lengte in mm: 500, 600

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles, in chroom, geplaatst tussen de warmte-elementen.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.