

## Radiateurs sèche-serviettes

## électriques

#  JARL C CH

# Marque RADSON

Type JARL C CH

Matériau chromé

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sèche-serviettes électriques JARL C CH, sont réalisés en tubes d’acier ronds cintrés disposés en horizontal dans les collecteurs en D.

* Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
* Commande: Tempco RF Elec
* Fixations murales, vis et chevilles incluses. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur

RACCORDEMENT et COMMANDE

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec

* Régulation intelligente par commande électronique
* Prévue de 6 modes de fonctionnement:

Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost

* Détection «Fenêtre ouverte»
* Adaptive Start Control
* Compatible avec Touch E3

DESIGN

Ce radiateur a la caractéristique d’avoir une propre ligne aérée en chromé.

COULEUR

Couleur standard est chromé.

GAMME

Hauteur en mm : 1222, 1537

Longueur en mm : 500, 600

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales, positionnées entre les tubes émetteurs. Les consoles sont chromées.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.