

***Elektrische***

***badkamerradiatoren***

# JAVA E

Merk RADSON

Type JAVA E

Materiaal Ellipsvormige warmte-elementen in verticale D-vormige

Collectoren van 50 x 30 mm

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

JAVA E badkamerradiatoren bestaan uit horizontale ellipsvormige warmte-elementen die worden gelast in de verticale “D”-vormige collectoren met een afmeting van 50 x 30 mm.

* Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: Tempco RF Elec
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

Dankzij de vormgeving zorgt de Java voor een originele noot in huis.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

GAMMA

Hoogte in mm: 700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972

Lengte in mm: 400, 500, 600

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal voorzien voor dilatatie.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.