

***Elektrische***

***badkamerradiatoren***

#  MAROA BW

Merk RADSON

Type MAROA BW

Materiaal Verticale middenkolom in staal

Ronde gebogen warmte-elementen uit staal

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

MAROA BW badkamerradiatoren bestaan uit een vlakke verticale middenkolom en gebogen horizontale stalen buizen die uit linkse of rechtse richting komen.

* Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: Tempco RF Elec
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

Gebogen lijnen en een strakke, moderne middenkolom typeren dit dynamische model.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur is gitzwart voor de middenkolom en wit - RAL 9016 voor de buizen

GAMMA

Hoogte in mm: 1246, 1822

Lengte in mm: 600

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van wandconsoles.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.