

***Elektrische radiatoren***

# MILO ROCK H & V

Merk RADSON

Type MILO ROCK H & V

Materiaal hars en graniet

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

* Deze elektrische radiatoren worden geproduceerd uit hars en graniet.
* H staat voor de horizontale uitvoering. V is de verticale variant.
* Standaard geleverd met een thermostaat bevestigd aan de achterzijde van het paneel + Tempco RF Elec
* 2 verticale ophangconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

De Milo Rock is een horizontale of verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design.

KLEUR

Naturel zwart en wit.

GAMMA

1 type

H-versie

2 hoogtes in mm: 250, 500

Verschillende lengtes per hoogte:

Hoogte 250 mm in mm: 1200, 1500, 1800

Hoogte 500 mm in mm: 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800

V-versie

2 hoogtes in mm: 1500, 1800

3 lengtes in mm: 250, 400, 600

MONTAGE

Met meegeleverde verticale consoleset.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.