

***Radiateurs électriques***

# MILO ROCK H&V

Marque RADSON

Type MILO ROCK H & V

Matériau Résine granitée

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

* Radiateur électrique en résine granitée
* Existe en version horizontale et verticale
* Livré en standard avec le récepteur placé à l’arrière du panneau + Tempco RF Elec
* 2 consoles murales verticales, vis et chevilles incluses

RACCORDEMENT et COMMANDE

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec

* Régulation intelligente par commande électronique
* Prévue de 6 modes de fonctionnement:

Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost

* Détection «Fenêtre ouverte»
* Adaptive Start Control
* Compatible avec Touch E3

DESIGN

Milo Rock évoque la pierre et sa surface authentique en granit dont il reprend les teintes les plus traditonnelles: le noir naturel et le blanc.

COULEUR

Le noir naturel et le blanc.

GAMMA

1 type

Version H

2 hauteurs in mm: 250, 500

Différents longueurs par hauteur:

Hauteur 250 mm en mm: 1200, 1500, 1800

Hauteur 500 mm en mm: 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800

Version V

2 hauteurs en mm: 1500, 1800

3 longueurs en mm: 250, 400, 600

MONTAGE

Avec un set de consoles ‘verticales’ MCW-V livré.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.