

***Elektrische badkamerradiatoren***

# MINORCA E

Merk RADSON

Type MINORCA E

Materiaal Verticale D-collector 40 mm x 30 mm

Vlak warmte-element met afmeting van 30 mm x 20 mm

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

MINORCA E badkamerradiatoren bestaan uit stalen horizontale, vlakke en ovale buizen, centraal gebogen geplaatst, met een afmeting van 30 mm x 20 mm, die worden gelast op verticale D-collectoren, met een afmeting van 40 mm x 30 mm.

* Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: Tempco RF Elec
* Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. De regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

De vlakke en ovale warmte-elementen zijn gebogen in de collectoren.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

GAMMA

Hoogte in mm: 849, 1220, 1485, 1750

Lengte in mm: 500, 600, 750

MONTAGE

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 4 wandconsoles, speciaal ontworpen voor dilatatie. De consoles zijn wit, chroom bij gekleurde radiatoren.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.