

***Elektrische***

***badkamerradiatoren***

#  NILA

Merk RADSON

Type NILA

Materiaal hoogwaardig staal

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

NILA elektrische badkamerradiatoren bestaan uit ronde warmte-elementen in een specifieke vorm.

Gevuld met warmtegeleidende vloeistof.

Het tweepolige bedieningskastje aan/uit bevindt zich op de radiator.

2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker

Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.

DESIGN

U beslist zelf of u de bediening bovenaan of onderaan plaatst.

KLEUR

Standaardkleur is wit - RAL 9010 of chroom.

GAMMA

Hoogte in mm: 800

Lengte in mm: 450, 620

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.