

## Radiateurs sèche-serviettes

#  SANTORINI C

Marque RADSON

Type SANTORINI C

Matériaux Tube collecteur vertical rond avec diamètre de 30 mm

 Tube émetteur rond cintré de diamètre 22 mm

Régime d’eau départ : 75°C, retour : 65°C, ambiance : 20°C

Pression de service maxi 10 bar

Couleur standard RAL 9016

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sèche-serviettes SANTORINI C, sont réalisés en tubes d’acier horizontaux ronds, disposés en arc de diamètre 22 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur ronds de 30 mm diamètre.

DESIGN

Un radiateur sèche-serviettes de style avec un rapport qualité/prix très avantageux. Le frère cintré du Santorini.

COULEUR

Revêtement peinture poudre époxy polyester RAL 9016.

GAMME

3 hauteurs en mm : 714, 1134, 1764

4 longueurs en mm : 500, 600, 750, 900

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales positionnées entre les tubes émetteurs.

RACCORDEMENTS

4 x G 1/2"

EMBALLAGE ET PROTECTION

Livré, emballé individuellement sous film plastique thermorétractible et carton avec protection des quatre coins.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s’ élève à 75°C. La température de retour s’ élève à 65°C. La température d’ ambiance est 20°C.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation.