

 ***Radiateurs sèche-serviettes***

#  SANTORINI

Marque RADSON

Type SANTORINI

Matériaux Tube collecteur vertical rond avec diamètre de 30 mm

 Tube émetteur rond de diamètre 22 mm

Régime d’eau départ : 75°C, retour : 65°C, ambiance : 20°C

Pression de service maxi 10 bar

Couleur standard RAL 9016

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sèche-serviettes SANTORINI, sont réalisés en tubes d’acier droits horizontaux ronds de diamètre 22 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur ronds avec un diamètre de 30 mm.

DESIGN

Ce radiateur se distingue par une finition irréprochable, un design agréable et un rapport qualité/prix très avantageux.

COULEUR

Revêtement peinture poudre époxy polyester RAL 9016.

GAMME

3 hauteurs en mm : 714, 1134, 1764

4 longueurs en mm : 500, 600, 750, 900

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 3 consoles murales positionnées entre les tubes émetteurs.

RACCORDEMENTS

4 x G 1/2"

EMBALLAGE ET PROTECTION

Livré, emballé individuellement sous film plastique thermorétractible et carton épais avec protection des quatre coins.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s’ élève à 75°C.

La température de retour s’ élève à 65°C.

La température d’ ambiance est 20°C.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation.