

 ***Elektrische radiatoren***

# TAMARI H & V

Merk RADSON

Type TAMARI H & V

Materiaal Kwaliteitsplaatstaal

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

* De radiatoren worden geproduceerd uit plaatstaal.
* H staat voor de horizontale richting van het model. V voor de verticale richting. De buizen zijn steeds verticaal.
* Elektrische radiator gevuld met warmtegeleidende vloeistof
* Bediening: Tempco RF Elec
* Muurconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

* Intelligente regeling via elektronische bediening
* Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
* «Open raam» detectie
* Adaptive Start Control
* Touch E3 compatibel

DESIGN

De Tamari is een horizontale of verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur : wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

GAMMA

H-versie

1 hoogte in mm: 600

6 lengtes in mm: 440, 590, 815, 965, 1190, 1415

V-versie

2 hoogtes in mm: 1785, 1985

Verschillende lengtes per hoogte:

Hoogte 1785 mm in mm: 455, 680, 905

Hoogte 1985 mm in mm: 605, 680, 755

MONTAGE

Met meegeleverde verticale consoleset.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en bescherm foam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.