

***Elektrische radiatoren***

THAJ

Merk RADSON

Type THAJ

Materiaal Aluminium

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

* De radiatoren bestaan uit aluminium.
* Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
* Standaard geleverd met ingebouwde thermostaat
* Aansluiting via stuurdraad met 6 commando’ s
* 2 verticale muurconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Elektronische geïntegreerde bediening, voorzien van stuurdraad met 6 commando’s: comfort / verlaging / stop / antivorst / -1°C / -2°C

* Lineaire temperatuurregeling met knop
* Temperatuurbereik van 5 tot 30°C

DESIGN

De aluminium Thaj haalde zijn inspiratie uit de natuurlijke elegantie van de oosterse cultuur.

KLEUR

Standaardkleur: wit - RAL 9010

GAMMA

1 hoogte in mm: 570

6 lengtes in mm: 395, 495, 595, 695, 895, 1195

MONTAGE

Meegeleverde verticale consoleset.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.