

## Radiateurs électriques

# THAJ

Marque RADSON

Type THAJ

Matériau Aluminium

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

* Radiateur sèche-serviettes électrique en aluminium à fluide caloporteur
* Commande électronique intégrée
* Raccordement par fil pilote 6 ordres
* 2 consoles murales, vis et chevilles incluses

RACCORDEMENT et COMMANDE

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur.

Commande électronique intégrée, équipée d’un fil pilote 6 ordres: confort, réduit, arrêt, hors gel, -1°C et -2°C

* Réglage de la température linéaire avec bouton
* Plage de température de 5 à 30°C.

DESIGN

Le modèle Thaj, en aluminium, s’inspire de l’élégance innée de l’Orient.

COULEUR

Couleur standard est blanc - RAL 9010

GAMME

Hauteur en mm: 570

Longueur en mm: 395, 495, 595, 695, 895, 1195

MONTAGE

Avec set de consoles murales inclus.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.