

***Radiateurs électriques***

#  YALI PARADA

Marque RADSON

Type YALI PARADA

Matériau tôle d’acier, haut de gamme

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

* Les radiateurs sont fabriqués en tôle d’acier haut de gamme
* Radiateur électrique à fluide caloporteur
* Commande électronique intégrée
* Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation
* 2 consoles murales, vis et chevilles incluses

RACCORDEMENT et COMMANDE

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur

Commande électronique intégrée

* Affichage numérique rétro éclairé
* Réglage précis à 0,2°C de la consigne
* Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C)
* Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
* Détection «Fenêtre ouverte»
* Option de verrouillage de la commande

DESIGN

Le Yali Parada est un radiateur horizontal décoratif électrique avec une face lise et des parois latérales droites.

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

* Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
* 1ère phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
* Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

COULEUR

Couleur standard est blanc - RAL 9016

GAMME

1 type : 21

2 hauteurs en mm: 300, 600

Différents longueurs par hauteur:

Hauteur 300 mm en mm: 500, 800, 1000, 1300, 1600, 2000

Hauteur 600 mm en mm : 400, 500, 600, 700, 900, 1200

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 2 consoles murales.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.