

***Elektrische radiatoren***

# YALI RAMO

Merk RADSON

Type YALI RAMO

Materiaal Hoogwaardig sterk staal

Conformiteit EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

* De radiatoren worden geproduceerd uit hoogwaardig sterk staal
* Elektrische radiator gevuld met warmtegeleidende vloeistof
* Standaard geleverd met ingebouwde thermostaat
* Aansluiting via stuurdraad met 6 commando’ s of op een centrale eenheid
* 2 verticale muurconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

AANSLUITING en BEDIENING

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Elektronische geïntegreerde bediening

* Digitale weergave met achtergrondverlichting
* Nauwkeurige instelling tot op 0,2°C
* Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90° C, 75° C of 60° C)
* Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
* «Open raam» detective
* Optionele vergrendeling van de bediening

DESIGN

De Yali Ramo is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel voorzien van een horizontaal lijnprofiel en rechte zijbekledingen.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

* Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
* 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
* Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

Standaardkleur : wit – RAL 9016

GAMMA

1 type : 21

2 hoogtes in mm: 300, 600

Verschillende lengtes per hoogte:

Hoogte 300 mm in mm: 500, 800, 1000, 1300, 1600, 2000

Hoogte 600 mm in mm: 400, 500, 600, 700, 900, 1200

MONTAGE

Met meegeleverde verticale muurconsoles.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en bescherm foam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.